흑종호박 발아율 촉진 및 전기인두 이용 생장점 제거효과(’00)

가. 시험성적(’99, 경북도원)

○ 전기인두를 이용한 흑종호박 생장점제거 및 발아율 촉진효과

- 전기인두 : 220V 납땜용으로 대목의 생장점 제거

- 침종+건조 : 침종12hr+건조(30℃에서 4hr)

- 관행 : 침종 2hr후 바로 발아상 입실

- 활착율, 전개엽수, 플러그 형성정도 : 접목 후 30일 조사

- T50 : 최종 발아율에 대한 50% 발아에 소요된 일수

- 플러그 형성 : 뿌리의 발달정도를 1～5수준으로 조사(1:아주빈약, 3:보통, 5:아주많음)

- 공시품종 : 오이(가락만춘), 대목(흑종호박)

- 접목방법 : 맞접, 32공 연결Tray, 비닐포트 ø9㎝, 상토(바로커 접목묘용)

- 육묘관리 : 전열온상, 발아기(25℃), 접목기(18℃), 접목2일전 톱신엠45 살포

나. 적    요

○ 대목 생장점 제거시 전기인두로 화상처리 함으로써 생력화 및 바이러스 등의 병해전염이 없는 건전육묘 가능.

○ 흑종호박의 발아율과 발아세를 높여 균일한 육묘.

○ 오이 대목인 흑종호박의 발아율 향상을 위해 침종 12시간 후 30℃에서 4시간 건조할 경우 최종 발아율에 대한 50% 발아에 소요되는 일수가 관행에 비해 19.2시간 정도 앞당길 수 있음.

※ 시험연구 담당 : 경북도농업기술원 정종도