대립계 시설포도 열과발생 경감을 위한 관수방법(’05)

가. 시험성적(’03~’04, 전남도원)

○ 관수방법에 따른 처리별 수분변화(%)

- 10mm 관수(3일 간격)

관수시점	관수		관수		관수		관수
토양수분	41.7	33.3	42	39.7	51.7	44.3	50.1	39

- 20mm 관수 (6일간격)

관수시점	관수	2일후	4일후	관수	2일후	4일후	관수	2일후	4일후	관수	2일후	4일후	관수
수분함량	64	35	32	64	40	38	64	43	38	62	44	41	63

- 30mm 관수 (9일 간격)

관수시점	관수	2일후	4일후	6일후	8일후	관수	2일후	4일후	6일후	8일후	관수	2일후	4일후	6일후	8일후
수분함량	73	56	40	32	26	72	56	44	40	28	67	60	47	35	25

* 기간 : 5. 20～7. 20

○ 관수방법에 따른 품종별 열과 발생율(%)

관수 방법	10mm(3일 간격)	20mm(6일 간격)	30mm(9일 간격)
블랙올림피아	8.9	15.6	30.3
홍 이 두	15	18.3	27.1

○ 관수방법에 따른 품종별 과실 특성

		10mm (3일 간격)	20mm (6일 간격)	30mm (9일 간격)
블랙올림피아	당도(◦Bx) 산함량(%) 안토시안(㎍/㎠)	16.8 0.57 0.3305	17.0 0.65 0.3462	16.9 0.51 0.3038
홍 이 두	당도(◦Bx) 산함량(%) 안토시안(㎍/㎠)	16.7 0.45 0.3947	16.7 0.52 0.3920	16.5 0.56 0.3759

나. 개발기술의 활용방법

○ 관수시기는 개화시부터 조절하고 수확 15일 전에는 당도향상을 위해 관수중단.

○ 점적관수시 수분이 토양에 고루 퍼지지 않을 때는 점적 단추 개수를 늘림.

○ 강우시에는 관수를 중단하고 3일후 관수를 실시함.

○ 10mm 관수량은 10a당 10톤의 물량으로 환산하여 관수량을 조절함.

○ 토성 및 물빠짐에 따라 관수량을 가감.

○ 착과량이 지나치게 많으면 착색이 늦어지고 열과발생이 많으므로 10a당  1,800kg 이하로  조절함.

※ 시험연구담당 : 전라남도농업기술원 김병삼