대립계 시설포도 가온재배시 품종별 적정 착과량 03

가. 시험성적(’02 전라남도농업기술원)

처리내용		수확시기 (월.일)	착과수 (개/주)	과방중 (g)	과립중 (g)	당도 (°Bx)	산함량 (%)	열과 (%)
고 묵	1,300kg 1,600 1,900	6. 26 7. 4 7. 15	28 34 42	693 684 682	14.8 14.9 14.1	17.5 16.8 16.1	0.47 0.73 0.79	3.3 10.0 23.3
홍이두	1,300kg 1,600 1,900	7. 6 7. 11 7. 25	28 34 42	688 708 703	14.9 14.3 14.2	17.8 17.4 16.5	0.57 0.62 0.72	0.0 6.7 13.3
피오네	1,300kg 1,600 1,900	7. 14 7. 19 7. 27	28 34 42	694 663 660	14.7 13.1 12.6	18.1 17.4 17.1	0.47 0.51 0.63	16.6 26.6 33.3
거 봉	1,300kg 1,600 1,900	7. 19 7. 24 8. 1	32 40 46	633 625 591	13.7 12.8 11.9	17.7 17.0 17.1	0.59 0.59 0.63	20.0 33.3 43.3

나. 적  요

○ 품종별 10a당 적정 착과량은 고묵 1,600kg, 홍이두 1,900kg, 피오네 1,600kg, 거봉 1,300～1,500kg 수준임.

○ GA처리(농도 15～25ppm)시 거봉․홍이두는 개화시, 고묵․피오네는 만개기에 1차 처리하고 2차 처리는 만개 10～15일 후 25ppm 농도로 처리함.

○ 착과량 조절을 위한 송이솎기는 과방이 완전 비대하기 이전에 실시.

○ 수확기가 빠른 품종은 조기에 관수량을 줄여 당도향상 도모.

○ 열과는 조기에 제거하여 과방 전체에 대한 피해를 저감.

※ 시험연구담당 : 전남도원 김병삼, 나양기