내습성, 내건성 포도 대목 선발(‘00)

가. 시험성적(‘99 충북 옥천포도시)

○ 처리별 신초장의 변화

습해처리                           건조처리

나. 적  요

○ 내습성에 강한 5C, 3306,188-08대목과 내건성에 강한 5BB, 5C 대목 이용으로 수세향상 및 고품질 포도 생산

○ 포도 뿌리혹벌레 예방으로 안정적인 포도 생산이 가능함

○ 접목묘(녹지접) 재배로 수체 생육 증진과 품질향상 효과가 있음.

<참고자료>

○ 캠벨얼리, 거봉, MBA 등 흑색계품종의 사용가능한 대목으로는 5C, 5BB, 3306, 188-08 등 이다.

※ 시험연구 담당 : 충북 옥천포도시험장 김시동 이윤상 최성열