거봉포도의 착과수준조절에 의한 품질향상 91

가. 시험성적(‘90 충남)

○착과수준에 의한 거봉포도의 품질

착과수준 (kg/10a)	과방중 (g)	과립중 (g)	당도 (˚Bx)	상품비율 (%)
1,500 2,000 2,500 관 행	315 287 292 261	9.9 9.5 10.5 9.3	17.2 16.3 15.0 14.0	90 87 80 45

나. 적  요

○ 착과량 조절 : 10a당 재식주수에 따라 거봉 전정시 결과지수를 설정하고 수당 수량을 10～15kg 수준으로 주당 20～30과방, 과방당 착립수를 40～50립 남김. 적립은 상태에 따라 1～3차 실시하여 최종 40립 기준으로 둠.