거베라 지중난방 관리기술(’02)

가. 시험성적(’01. 원예연)

○ 지중가온 관리온도별 난방시간과 연료소비량(‘00.11 .1～’01. 3.31)

설정온도	지중가온 시간 (min)	연료소모량 (ℓ/10a)	연료소모지수 (%)
16℃ 20℃ 24℃	380 468 562	4,091 5,065 6,103	100 124 149

○ 지중가온 설정온도별 절화수량 및 상품률('Tamara')

품 종	설정온도	주당절화수 (본/주)	평균절화수량 (본/10a)	상품률 (%)	절화 수량지수 (%)
Tamara	16℃ 20℃ 24℃ 무가온	3.1 3.9 4.8 2.8	19,375 24,375 30,000 17,500	87 92 96 72	80 100 123 72
Mirage	16℃ 20℃ 24℃ 무가온	2.6 3.6 4.5 2.4	16,250 22,500 28,125 15,000	82 90 95 70	72 100 125 67

나. 적  요

○ 거베라 여름철 시설재배시 지중가온을 20～24℃로 관리하면 생육이 양호하여 수량을 높일 수 있음.

○ 지중난방은 11월 상순～익년 3월 하순까지 오후 5시부터 가온 관리하여 야간과 오전의 지온 하강을 방지함.

※ 시험연구담당 : 원예연 조삼증, 김완순, 김형준, 남윤일, 최성렬, 정향영