< 화    훼 >

□ 시설 내 에너지절감을 위한 가온 및 보온 향상 기술

○ 수막재배는 겨울철 지하수나 보온탱크내의 물을 이중비닐하우스 사이의 수막시설장치에 흘러내리게 하여 외기의 저온을 차단함으로써 연료비를 절감하는 방법

○ 기름보일러 대용으로 연탄난로 사용

- 연탄난로를 이용하여 보온하고자 할 때는 온도조절이 어렵고 일산화탄소 피해로 인해 잎 끝이 탈 우려가 있으므로 환기관리에 주의

○ 2중, 3중 비닐하우스 설치로 보온효과를 증진할 수 있고, 측창 및 출입문도 2중, 3중 설치로 내부열의 유출 방지

○ 2중, 3중 부직포 및 천 커튼 설치로 야간 온도의 저하를 방지하고 초저녁의 과도한 습기 흡수 가능

○ 하우스 내 북쪽 벽과 1중 커튼은 알루미늄 증착필름을 설치하여 내부열의 유출을 방지

○ 2, 3중 보온시설과 겸하여 LPG 가스의 이용으로 난방비를 절감할 때는 온풍기의 위치조절로 효율적인 온도관리를 해야 함

□ 저온기(겨울철)의 카네이션 생리장해 원인과 대책

◇ 악할(언청이 꽃)

○ 증상

- 생리적인 병에 기인하는 것으로 유전적, 온도변화, 영양의 불균형 등에 의해 발생. 꽃받침이 빈약하게 형성되고, 꽃잎수가 적정수보다 많을 때 받침이 견디지 못하여 터지게 됨

○ 발생원인

- 주야간 온도의 급격한 변화, 특히 야온이 4～6℃에서 관리 및 저온에 장기간 두었을 때 꽃잎수가 증가되어 발생

- 질소와 칼리의 적정 시비수준의 불균형(질소가 적거나 칼리가 많을 때), 붕소 결핍 등으로 발생됨.

- 비료흡수의 증가와 일사량의 증가로 꽃봉오리의 영양상태가 높거나, 병해 등에 의해 생육이 빈약할 때도 발생됨

○ 방제대책

- 화아 형성기에 주야간 온도의 급변과 4～6℃ 정도의 저온에 장기간 두지 말고 적온(야간 최저 8℃ 이상, 주간 25℃ 이하)에서 관리

- 질소와 칼리의 적정수준을 200ppm으로 균형을 유지하고, 특히 질소가 결핍되고 칼리가 과잉되지 않도록 주의. 기타 붕소 비료의 적정수준 유지

- 꽃봉오리를 테이프 등으로 꽃받침이 터지기 전에 감아 줌

◇ 잎 말이 현상

○ 증상

- 겨울동안에 영양생장 하는 신초의 어린잎들이 정상적인 잎으로 전개하지 못하고 굽어지며 잎 사이 마디가 가늘고 길어짐. 또한 잎들이 붙어서 가늘게 자라며 안쪽으로 약간 말리는 증상을 나타냄

○ 발생원인

- 겨울의 낮은 광 조건하에서 수광량이 적을 때 또는 질소수준이 낮을 때 발생이 많고 인산의 저수준에서는 발생이 적음

○ 방제법

- 겨울에 충분한 광이 들도록 하우스 내 수광량을 증대하고, 정식 할 때 품종별 재식밀도를 적절히 하여 베드 중앙의 중위엽까지 최대한 빛이 많이 들도록 하고, 질소는 200ppm 유지

◇ 수곡현상

○ 증상

- 줄기의 일부, 즉 꽃목 부분이 생육의 차이로 인해 굽는 현상

○ 발생원인

- 초가을에 기온이 낮아지고 낮은 광량, 일장이 짧아지면 발생이 많음

- 질소시비가 많아 생육이 왕성할 때에도 발생, 품종 및 계통간에도 수곡현상의 발생정도에 차이가 있음

○ 방제법

- 꽃목이 구부러지는 현상이 많은 품종은 겨울재배에 이용하지 말고, 수곡현상이 나타나는 주에서는 삽수를 채취하지 말 것

- 한겨울에서 초봄사이 저온, 단일시기에 장일(14～16시간)처리가 효과적임

- 충분한 광량, 적절한 온도 유지 및 적정시비 수준이 필요