유색칼라 무름병 발생억제 기술(’02)

가. 시험성적(’01. 고시)

○ 관수처리별 무름병 발생율 및 절화특성

수분처리 (kPa)	병발생율 (%)	절 화 장 (㎝)	1등급수량 (속/10a)	상품수량 (속/10a)
-30	5.6	78.0	5,173	8,108
-80	0.0	73.6	5,703	8,797
-150	0.0	65.6	5,036	8,086
L.S.D.05	0.3	4.4	457	N.S

* 1등급(절화장 70cm이상)  * 상품수량(절화장 50cm이상)

* 품    종 : Black Magic

* 정 식 일 : 5. 19

* 재식거리 : 30×20㎝(4조식)

* 관수방법 : 점적관수

나. 적  요

○ 고랭지 유색칼라 재배시 관수방법은 점적관수시설을 이용하여 토양수분이 -80kPa에 도달하면 충분히 관수하고 다시 -80kPa에 도달하면 재차 관수하는 방법으로 토양수분을 조절하면 무름병 발생을 경감시키고 상품수량을 증가시킬 수 있음.

※ 시험연구담당 : 고시 남춘우