장미 하계 휴면기 관수 및 전정방법(’97)

가. 시험성적(’95～’96. 경북도원)

○ 하계휴면기 관수중단기간과 전정방법별 절화수량 및 품질

		총절화수량
		상등품수량(절화장50㎝이상)
																	133
40
																	153			125
절
					112.6			114.4						112						169
								124
화
					128
														130
		100%									100
30
		(27.0) 100									(24.5) 100
수
량
20
(본/주)
		(12.7)									(10.8)
10
관수중단기간 및 전정방법	0			4			8주			절단1			2			3회			절 곡
브라인드율(%)	46.0			40.4			33.5			54.6			37.7			32.7			34.9

* 채화기간 : 추․동계(‘95.10.10～12.30, 1.20～2.28, ’96.10.10～10.30)

* 공시품종 : Mary Devor, Aalsmeer Gold

○ 처리내용

관수중단기간	전정법(세구)	비 고
0 4주 8주	절단 1회(관행) 2회 3회 절곡전정(1회)	- 휴면기(월,일) : 7. 1～8. 25(8주) - 전정방법 : 최종 8월하순, 4주간격 전정 * 2～3회 전정은 하위 5매엽 3～4매 상단 전정

나. 적  요

○ 하계휴면방법별 평균절화 수량은 계속관수구(관행)의 27.0본/주보다 4, 8주 관수중단구가 12.6～14.4% 많았고, 전정방법별로는 관행의 1회 절단 전정의 24.5 본/주보다 절단 3회전정구 33%, 절곡전정구는 25% 증수되었음.

○ 절화장 50㎝ 이상의 상등품 생산량도 계속 관수구의 12.7본/주에 비하여 4, 8주 관수중단구가 24～28% 증수되었고, 1회 절단 전정의 10.8본/주보다 3회전정구 53%, 절곡전정구는 69% 많았으며 브라인드 발생율은 반대로 관수 중단 기간이 길수록 적었고 절곡전정구와 전정횟수가 많을수록 적었음.