장미 순환식 수경재배 관리기준(’04)

가. 시험성적 (’03. 원예연)

○ 장미 순환식 수경재배시 배액희석농도 및 배액률에 따른 수량 및 품질

처 리 내 용		수 량 (본/10a)	절화장 (상품기준 cm)	절화중 (상품기준 g)
배액희석농도 (EC, dS/m)	배 액 률 (원수혼합비율, %)
0.5	10 20 30 40	24,192 26,496 28,800 24,192	56.6 55.7 56.1 54.0	27.9 25.9 27.0 27.1

나. 적  요

○ 재배방식 : 장미 순환식 암면 수경재배

○ 양액공급 기준 및 관리 : 적산일사량기준 급액, 배액율 20～30%유지

○ 배액 재사용시 배액희석농도 : EC 0.5dS/m

○ 배액 재사용시 배액의 원수와의 혼합비율 : 20～30%.

○ 배액 재사용시 원수와 혼합 후 pH 및 EC 재조정 방식.

○ 순환식 양액재배시 반드시 양액살균 장치의 도입 등 병해 대책을 강구할 것.

※ 시험연구담당 : 원예연 김완순, 고관달, 노미영, 강윤임, 남윤일, 김혜진, 김형준