장미 수명연장을 위한 전처리제 개발(’02)

가. 시험성적(’01. 원예연)

○ 전처리가 장미의 수명에 미치는 영향

전 처 리	품종별 절화수명(일)
	Vital	Myrnas Dream
무처리(증류수)	7.4	10.9
0.2 mM STS	12.9	13.9
0.4 mM STS	12.6	13.9
200ppm Aluminum sulfate(AS)+3% sucrose	9.6	12.6
200ppm HQS +3% sucrose+50ppm AgNO3	9.9	16.0
50ppm H2O2+3% sucrose+200ppm Mg(NO3)2	10.0	11.9

○ 국산 전처리제 사용에 따른 경제성 분석        (원/연간 수출량)

전처리제 종 류	손실적 요소(A)	이익적요소(B)	소득증가액 (B-A)	소득지수
크리살	◦ 증가되는 비용 -전처리비증가 15,816,240 계 15,816,240	◦ 감소되는 비용 - 가격상승 9,825,240,000 계 9,825,240,000	9,809,423,760	101
화 정	◦ 증가되는 비용 -전처리비 증가 71,892,000 계 71,892,000	◦ 감소되는 비용 - 가격상승 9,825,240,000 계 9,825,240,000	9,753,348,000	100
0.2mM STS	◦ 가되는 비용 - 전처리비 증가 6,470,280 계 6,470,280	◦감소되는 비용 - 가격상승 16,091,826,000 계 16,091,826,000	16,085,355,720	164

나. 적  요

○ 전처리는 무처리에 비해 장미 ‘Vital’ 및 ‘Myrnas Dream’의 수명을 크게 연장시켰음.

○ 0.2mM STS는 199ppm Na2S2O3․5H2O+34ppm AgNO3로 만들고자 하는 양이 10ℓ일 경우에는 199ppm Na2S2O3․5H2O (0.99g/5ℓ)를 먼저 만들어 놓고 여기에 34ppm AgNO3(0.17g/5ℓ)를 천천히 부으면 됨.

○ 이때 물은 증류수를 사용하는 것이 좋으며 전처리 시간은 16시간으로 6시간～ 24시간 사용해도 무방함.

○ 0.2mM과 0.4mM STS에서 수명 연장이 비슷하므로 0.2mM STS를 사용하는 것이 비용 절감에 효과적임.

○ 다른 장미 품종에서는 효과의 차이가 있을 수 있으므로 다른 장미를 응용할 때에는 신중하게 판단해야 함.

○ 시판중인 전처리제와 마찬가지로 맨손으로 조제하지 말고 장갑을 끼고 사용해야 함.

※ 시험연구담당 : 원예연 최선태