여름철 장미 수시차광 기술(’03)

가. 시험성적(’02. 원예연)

○ 장미 수시차광 재배 후 품종별 품질 개선 효과

구 분		Theresa	New Miracle	Nobleless	Bital
무차광	수 량(천본/10a)	21.8	22.9	21.5	20.7
	절 화 장(cm)	60.9	65.8	64.3	78.1
수시차광	수 량(천본/10a)	24.8	26.0	24.1	23.6
	절 화 장(cm)	64.3	71.4	67.9	84.6

○ 절화 후 경과 일수별 적색도

구 분	0일	1	3	5	7	9	11	13	15
무 차 광	40.1	39.4	38.4	36.5	34.1	33.8	32.1	31.8	31.4
수시차광	48.4	48.1	47.5	47.1	45.7	44.7	43.1	42.4	41.6

* 수시차광 기준 하우스 내부 일사량 : 400W․m-2

나. 적  요

○ 장미는 수시차광(30%)을 해주므로 품종별로 절화장이 3～7cm 정도 길어짐.

○ 장미 절화 후 색도 변화는 ‘테레사(적색계)’ 품종에서 수시차광의 적색도가 8～10 정도 높아 우수한 품질이 유지.

○ 수시차광시스템 구성 : 광센서+제어판(CUP+배전판+릴레이)+차광막(30%)

※ 시험연구담당 : 원예연 전 희, 이시영, 김학주, 염성현, 윤남규, 남윤일, 김완순