무동력 장미 양액재배 기술(’00)

가. 시험성적(’98～’99. 호시 목포시)

○ 무동력 저면급액 시스템 모식도

⑪

①양액탱크②양액공급밸브③양액토출구④양액조절볼탭⑤스티로폼베드

⑥양액공급홈⑦양액홈보호판⑧베지⑨방수PE시트⑩방근시트⑪흑백PE필름

①

④

⑩

⑨

⑥

③

⑤

②

⑪

⑧

⑦

○ 무동력 저면급액 시스템에서 절화장미의 수량(본/20주)

구 분	저 면 급 액				점 적 급 액
	롯데로제	노블레스	리틀마블	롯데로제		노블레스	리틀마블
펄 + 훈	88	63	148	100		123	156
코 피	54	86	118	53		125	167
코 비	99	37	76	70		143	125
암 면	130	115	150	82		103	133

○ 무동력 저면급액 시스템에서 배지종류별 품질

급 액 방 법	배지종류별 절화장(㎝)
	펄라이트+훈탄	코코피트	코코비타	암 면
저 면 급 액	70	62	66	66
점 적 급 액	71	63	62	69

○  급액방식과 배지종류에 따른 절화경

급 액 방 법	배지종류별 절화경(㎜)
	Perlite+훈탄	Cocopeat	Coirdust	Rockwool
저 면 급 액	7.0	7.8	6.9	6.4
점 적 급 액	6.5	6.6	6.0	7.0

○ 기대효과

구 분	점적식 자동급액 시스템	무동력 저면 급액시스템
시 설 비 (배지경/600평기준)	- 42,300천원 ※ 고가의 급액장치와 시설비로 소규모 농가에서 이용이 어려움	- 14,600천원(자동급액방식의 30%) ※ 급액노즐, 센서 등 고가부품이 생략되어 시설비저렴
양액 유지 관리	- 기계관리, 급배액조절 등 숙련 된 기술과 경험이 필요	- 밸브개폐, 간편한 수위조절로 초보자도 쉽게 이용 가능
환 경 친 화 도	- 배액식 : 20%이상 폐수방출 - 순환식 : 여과기,자외선살균기설 치 및 유지비 부담이 큼	- 흡수된 양액만 보충하여 공급 되므로 토양 수질오염이 없음.
양액공급 방식	- 센서에 의한 일사량비례 양액 공급	일사량비례 양액공급(흡수량 보충)
파 급 효 과	- 급액량의 정밀제어 및 데이터기 록 등 기능으로 500평이상 대 면적 재배에 적합	- 간편한 수동식으로 300평 이하의 소면적 다품목재배에 적합 - 대면적재배시 양액혼합기 부착

* 유의사항 : 장기 재배시 (3개월 이상) 양액의 농도 (EC)가 증가되는 경향이 있으므로 정기적인 조정이 필요

나. 적  요

○ 양액재배 면적이 크게 증가 하고, 배액으로 인한 토양 및 수질 등의 환경오염 문제가 대두되어 환경오염에 대한 규제가 강화되고 있어 환경친화형 양액공급장치 개발.

○ 무동력 저면양액공급방식은 통기성이 좋은 펄라이트 + 훈탄 혼합배지와 암면에서 장미의 생육과 수량, 품질이 양호하였고, 관행 점적방식과 비슷한 경향을 보였음.

○ 저면급액방식에서 리틀마블 (스프레이계)품종이 수량이 가장 높았음.

※ 시험연구담당 : 호시 김용범