수출용 선인장의 품질향상을 위한 삼각주 적정 예취길이(’98)

가. 시험성적(’96～’97. 경기도원)

○ 적정 예취길이

						구직경(㎝)			접목활착율(%)
								102
	100%	100						3.08
	3.02	92		98.7	98.8					99.6
				2.98	91					92
규 격 품
생산일수	123	일		127	일			119		일
처 리	40㎝			60㎝				80㎝

나. 적  요

○ 삼각주길이 80㎝에서 예취하여 접목시 40㎝처리대비 규격품생산 소요일수가 4일 단축되고 접목선인장 생육 양호.

○ 삼각주 예취길이를 구명하므로서 수출선인장 품질향상

○ 선인장 접목시 규격대목 기준 설정으로 접목작업 능률 제고.

○ 삼각주 규격품 사용으로 접목활착율 향상 및 결주율 감소.

※ 시험연구담당 : 경기도원 손재현