게발선인장 삽목용 적정 플러그셀 크기 및 용토(’05)

가. 시험성적(’03～’04, 경기도원)

○ 삽목용 적정 플러그셀 크기 및 용토가 수량과 병해에 미치는 영향

□ 병해(%)  　 수량(천분/10a)

							130
											128
							24.7
		100	100								24.3
		23.9	19
										12
						5
										2.8
						1.1
구 분	관행(모래+부엽)				펄라이트+피트모스(5:5)				펄라이트+피트모스(3:7)
발근율(%) 초 장(㎝) 생체중(ｇ/본) 엽면적(㎠/본)	45.4 10.8 3.7 20.7				85.8 12.3 4.9 31.5				85.9 12.1 5.0 34.4

* 플러그트레이 : 72공, 삽목개체수 : 3개

- 72공 플러그트레이의 펄라이트+피트모스(5:5,3:7) 처리구에서 병해는 관행 3.9%에 비해 각각 22.8%, 16.2% 감소되었으며 수량에서는 관행보다 각각 30, 28% 증대되었음.

- 병행감소와 수량증대로 인해 펄라이트+피트모스(5:5) 처리구 및 펄라이트+피트모스(3:7) 처리구에서 소득이 각각 48, 43% 증가하였음.

나. 개발기술의 활용방법

○ 적용분야 : 게발선인장 재배농가

○ 적용방법

- 재배장소 : 시설하우스

- 3마디 이상 생육한 게발선인장의 정단부위 1단을 채취하여 72공 플러그트레이에 펄라이트+피트모스(5:5, 3:7)를 충진한 후 삽목.

- 삽목 후 발근시까지 차광하여 재배하고 관수는 주 2회 가볍게 함. 발근 후 선인장연구소 표준양액으로 두상 관비함.

※ 시험연구담당 : 경기도원 조창휘, 김순재, 문보흠, 이정진