우기대비 작물별․분야별 피해예방 요령

가. 벼

《사전대책》

◦ 논․밭두렁, 제방 등이 붕괴되지 않도록 사전점검․정비

◦ 배수로의 잡초제거 및 배수시설 등을 정비하여 원활한 배수

◦ 집중호우 예보가 있을 때는 미리 논두렁에 물꼬를 만들되 비닐 등으로 피복하여 붕괴 방지

◦ 침수상습지에는 질소질 비료 20～30% 감소, 칼리질 비료를 20～30% 증가하여 시비

◦ 벼물바구미, 도열병 및 벼멸구 방제약품 사전확보

《사후대책》

◦ 침관수 논은 서둘러 잎 끝만이라도 물위에 나올 수 있도록 물빼기

◦ 물이 빠질 때는 벼의 줄기나 잎에 묻은 흙앙금과 오물 제거

◦ 쓰러진 벼 일으켜 세우기

◦ 물이 빠진 후에는 새물로 걸러 대기하여 뿌리의 활력 증진

◦ 침관수 논은 도열병 등의 농약을 살포하여 병해충 예방

◦ 무너진 논두렁을 신속하게 정비하지 못했을 때는 논안에 우선 갈개를 설치하여 논물이 마르지 않도록 유의

◦ 벼물바구미, 도열병 및 벼멸구 방제 철저

나. 밭작물

《사전대책》

◦ 배수로를 깊게 파서 습해 방지

◦ 참깨는 미리 3～4포기씩 묶어주거나 지주를 설치하여 쓰러짐 방지

《사후대책》

◦ 쓰러진 농작물 세우기, 겉흙이 씻겨 내려간 포기 북주기

◦ 생육 불량한 포장은 요소비료 엽면시비

◦ 참깨 돌림병, 시들음병, 땅콩 갈색무늬병 등 병해충 방제

다. 원예작물

□ 채 소

《사전대책》

◦ 배수로를 정비하여 습해 방지

◦ 줄 지주, 나무 지주를 설치하여 쓰러짐 방지

《사후대책》

◦ 쓰러진 농작물 세우기, 겉흙이 씻겨 내려간 포기 북주기

◦ 생육 불량한 포장은 요소비료 엽면시비

◦ 고추, 수박 등은 무름병, 돌림병, 탄저병 등 병해충 방제

□ 과 수

《사전대책》

◦ 배수로를 깊게 파서 습해 방지

◦ 초생재배 과수원은 풀베기 실시

◦ 경사지 또는 새로 조성한 과수원은 짚 또는 산야초, 비닐 등을 덮어 폭우로 겉흙이 씻겨 내려가지 않도록 조치

◦ 가지가 찢어지지 않도록 받침대 묶어주기

◦ 수확기에 가까운 과실은 태풍이 올 경우 대비 미리 수확

《사후대책》

◦ 찢어진 가지는 잘라낸 후 적용약제 발라주기

◦ 쓰러진 나무를 일으켜 세우고 노출된 뿌리는 흙으로 덮어주기

◦ 사과 겹무늬썩음병, 점무늬낙엽병 등 병해충 방제 철저

◦ 수세가 약해진 나무는 요소비료나 복합비료를 엽면시비하여 수세회복 촉진

◦ 낙과된 과실은 생식용과 가공용으로 구분하여 조기 판매

라. 농업시설물

《사전대책》

◦ 수해위험지구 시설물 관리 및 보수

- 시설물 관리책임자 지정 및 점검 강화

- 대상시설물 : 저수지, 양·배수장·보·집수암거, 배수로, 방조제, 비닐하우스, 축사 등

◦ 노후 시설물 관리 강화

- 저수지 및 방조제 등 시설물의 제당누수, 균열 등 점검 및 보수

◦ 재해대비 기술지원체제 확립

- 농촌진흥청, 지방자치단체, 농협, 한국농어촌공사 등

◦ 수방자재 장비확보 및 비축관리

- 가마니, 새끼, 말목, PP포대, 불도저, 트럭 등

◦ 재해단계별 복구소요장비 동원계획 수립

《사후대책》

◦ 복구인력 및 장비동원 응급복구 실시

- 행정기관, 관련기관·단체, 군인 등 인력동원 복구

- 시설물 복구에 필요한 중장비 동원 복구

◦ 피해시설물의 피해조사 및 복구계획 수립

◦ 응급복구 시설물의 피해재발 방지를 위한 관리대책 강화

마. 축  산

《사전대책》

◦ 붕괴위험이 있는 축대보수 및 축사주변 배수로 정비

◦ 목초는 9cm정도 높이로 베어주고 초지나 사료작물 등은 배수로를 정비하여 습해 방지

◦ 축사의 지붕과 벽을 손질하여 풍수해 사전예방

◦ 바닥의 짚을 자주 갈아 축사를 청결히 하고 축사 소독 실시

◦ 사료는 비가 맞지 않도록 잘 보관하여 변질을 방지하고, 변질된 사료는 먹이지 않도록 함

◦ 축사 주위 배수로 정비, 침수우려 가축 안전지대 대피

《사후대책》

◦ 축사 침수시 가축을 안전한 장소로 신속하게 대피

◦ 응급복구 및 철저한 예방접종 실시

◦ 젖은 풀이나 변질된 사료를 주지 않도록 하여 질병 예방

◦ 땅이 질고 습한 초지에는 방목을 시키지 않도록 하여 목초피해 및 토양유실 방지

바. 농업기계

《사전대책》

◦ 농업기계에 묻은 흙이나 먼지 등 오물과 습기를 제거한 후 기름칠하여 통풍이 잘 되고 비가 맞지 않도록 덮개를 씌워 보관

◦ 공기 청정기, 연료․오일여과기 등을 깨끗이 청소하고, 각종 클러치나 벨트는 풀림상태로 조작

◦ 엔진은 실린더 내면의 녹 방지를 위해 5～6방울의 윤활유를 넣고 6～7회 공회전시켜 압축상태로 조작

《사후대책》- 침수된 농업기계

◦ 시동을 걸지 말고 물로 깨끗이 닦은 후 습기를 완전 제거한 후 기름칠하고 수리기술자의 사전점검 후 사용

◦ 윤활유와 연료는 모두 빼고 새것으로 교환한 후 각 주유구에 윤활유 및 그리스 등을 주입

◦ 기화기, 공기청정기, 연료여과기 및 연료통 등은 습기가 없도록 깨끗이 청소하거나 새 것으로 교환